DDR_A_C=DDR_CLK_P,DDR_CLK_N,DDR_A0,DDR_A1,DDR_A2,DDR_A3,DDR_A4,DDR_A5,DDR_A6,DDR_A7,DDR_A8,DDR_A9,DDR_A10,DDR_A11,DDR_A12,DDR_A13,DDR_A14,DDR_BA0,DDR_BA1,DDR_BA2,DDR_RASN,DDR_CASN,DDR_CSN,DDR_CKE,DDR_WEN,DDR_ODT,DDR_RESETN
DDR_BYTE_0&1=DDR_DQ9,DDR_DQ11,DDR_DQ8,DDR_DQ15,DDR_DQ13,DDR_DQ12,DDR_DQ10,DDR_DQ14,DDR_DQS1_P,DDR_DQS1_N,DDR_DQM1,DDR_DQ6,DDR_DQ1,DDR_DQ5,DDR_DQ3,DDR_DQ2,DDR_DQ0,DDR_DQ4,DDR_DQ7,DDR_DQS0_P,DDR_DQS0_N,DDR_DQM0
